绿色建筑标识项目概况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目类型** | **项目名称** | **申报单位** | **项目所在地** | **建筑面积（万平方米）** | **标识星级** |
| 工业建筑 | 天津生态城智慧科技产业园起步区建设项目(一期) | 天津生态城智慧产城建设发展有限公司、天津生态城绿色建筑研究院有限公司 | 天津市滨海新区 | 10.64 | ★ |
| **关键技术指标** | | | **指标值** | | |
| 建筑运行碳排放强度 | | | 10.32kgCO2/（m2·a） | | |
| 围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷） | | | 围护结构热工性能提高 / %；建筑供暖空调负荷降低 / % | | |
| 严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例 | | | / | | |
| 节水器具用水效率等级 | | | 全部达到3级 | | |
| 住宅建筑隔声性能 | | | / | | |
| 室内主要空气污染物浓度 | | | 比国家标准GB/T18883限值降低62.5% | | |
| 外窗气密、水密、抗风压性能 | | | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | | |
| 全装修 | | | 全装修质量符合国家标准规定 | | |
| 绿地率 | | | 20.00% | | |
| 年径流总量控制率 | | | 80.00% | | |
| 可再生能源利用率 | | | / | | |
| 非传统水源利用率 | | | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车100%；冲厕100%；冷却补水/% | | |
| 绿色建材应用比例 | | | / | | |